Na osnovu člana 105.st.1 i 27. stav 1, tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 91/2019 i 92/2023), člana 84. Pravilnika o bližem uređenju planiranja javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama br: br: 246/2021 od 10.11.2021.g., odluke o sprovođenju postupka javne nabavke na osnovu čl. 27. stav 1, tačka 1. br. 404-49/2024 od 17.10. 2024. godine, naručilac 17.10.2024. g. objavlјuje:

**POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE**

**u postupku javne nabavke na osnovu člana 27. stav 1., tačka 1. ZoJN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naručilac javne nabavke je: | **Opština Tutin-predsednik opštine** |
| 2. | Internet stranica naručioca  | [www.tutin.rs](http://www.tutin.rs) |
| 3. | Vrsta naručioca  | Organ državne uprave, jedinica lokalne samouprave |
| 4. | Vrsta postupka: | Postupak nabavke na osnovu člana 27. stav 1, tačka 1. ZoJN |
| 5. |  Predmet nabavke je | **Analiza bezbednosti saobraćaja na prolascima državnih puteva kroz naselјa** |
| 6. | Kriterijum koji Naručilac primenjuje u premetu javne nabavke je | **Najniža ponuđena cena** |
| 7. | Situacija kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom  | Ukoliko postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom , naručilac će zaključiti ugovor sa ponuđačem koji je prvi dostavio svoju ponudu. |
| 8. | Preuzimanje konkursne dokumentacije | Konkursna dokumentacija se preuzima lično u zgradi opštinske uprave opštine Tutin, ul Bogoljuba Čukića 7, kancelarija br.22. ili na internet stranici naručioca www.tutin.rs |
| 9. | Način podnošenja ponude i rok | Ponuda se podnosi na meil: javnenabavke@tutin.rs, ili u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na koverti obavezno napisati “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU NABAVKU na osnovu čl. 27. stav 1, tačka 1. ZoJN, **Analiza bezbednosti saobraćaja na prolascima državnih puteva kroz naselјa** broj nabavke 404-49/2024“. Na poleđini koverte napisati naziv ponuđača, adresu, telefon i ime osobe za kontakt. Ponude se podnose na meil: javnenabavke@tutin.rs, adresu: Opštinska uprava opštine Tutin, ul. Bogoljuba Čukića br.7,36320 Tutin, lično ili putem pošte. |
| 10. | Rok za dostavu ponude | **21.10.2024 g.**, do 11 časova bez obzira na način dostave. |
| 11. | Mesto i vreme otvaranja ponuda | Otvaranje ponuda će se obaviti dana **21.10.2024 g. godine u 12 časova**, u prostorijama naručioca u ul. Bogoljuba Čukića br.7. kancelarija br 22. Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda mogu aktivno učestvovati ako licu zaposlenom na poslovima javnih nabavki predaju ovlašćenje u pisanoj formi za učešće u postupku otvaranja ponuda (koja moraju imati broj, datum i biti overena). |
| 12. | Rok za donošenje zapisnika | Zapisnik o sprovedenom postupku biće donet odmah u vremenu predviđenom za vreme otvaranja ponuda. |
| 13. | Sadržaj ponude:  | Obrazac ponude treba da bude potpisan od strane odgovornog lica i overene pečatom. |
| 14. | Lice za kontakt | Služba za javne nabavke , telefon 020/811-068, E - mail adresa: javnenabavke@tutin.rs |

**OBRAZAC PONUDE SA SPECIFIKACIJOM**

**na osnovu Čl. 27. st. 1.,** **tačka 1. ZoJN, („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 91/2019 i 92/2023)**

**Za j.n., Analiza bezbednosti saobraćaja na prolascima državnih puteva kroz naselјa**

|  |
| --- |
| Ponuda br. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, JN broj **404-49/2024** |
| **NAZIV PONUĐAČA:** |  |
| **SEDIŠTE:** |  |
| **ULICA I BROJ:** |  |
| **MATIČNI BROJ:** |  |
| **PIB:** |  |
| **TEKUĆI RAČUN I NAZIV BANKE** |  |
| **LICE OVLAŠĆENO ZA POTPISIVANJE UGOVORA** |  |
| **KONTAKT OSOBA ime i prezime, telefon,**  **e-mail adresa:** |  |

**PROJEKTNI ZADATAK**

**PREDMET PROJEKTA: ANALIZU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA DEONICAMA DRŽAVNIH PUTEVA I TO: IIA 202 ( ulaz u naselјeno mesto Tutin, naselјe Velјe Polјe), IIA 203 ( ulaz u naselјeno mesto Tutin,naselјe Dubovo i izlaz iz naselјenog mesta deonica Tutin Mehov krš ) i IIA 205 (ulaz u naselјeno mesto Tutin, naselјe Velјe Polјe)**

**PREDMET PROJEKTA**

**Razvojem društva i porastom stepena motorizacije, dolazi i do povećanja negativnih efekata i posledica saobraćaja. Kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica, kao i unapredio nivo bezbednosti saobraćaja, potrebno je adekvatno upravlјati sistemom bezbednosti saobraćaja. Za uspešno upravlјanje sistemom bezbednosti saobraćaja potrebno je definisati želјeno stanje i projektovati i primeniti odgovarajuće mere u cilјu dostizanja želјenog stanja. Najefektivnije mere se mogu doneti isklјučivo ako se dobro poznaje postojeće stanje. Zbog toga je važno da se postojeće stanje što preciznije odredi i neprekidno prati. Predmet ove dokumentacije jeste analiza postojećeg stanja bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Tutin i to na deonicama državnog puta IIA 202 ( ulaz u naselјeno mesto Tutin, naselјe Velјe Polјe), IIA 203 ( ulaz u naselјeno mesto Tutin,naselјe Dubovo i izlaz iz naselјenog mesta deonica Tutin Mehov krš ) i IIA 205 (ulaz u naselјeno mesto Tutin, naselјe Velјe Polјe), kroz analizu saobraćajnih nezgoda, analizu milјšenja predstavnika organa lokalne samouprave i MUP-a o problemima bezbesnosti saobraćaja na posmatranoj deonici, proveru bezbednosti saobraćaja i predlog mera na predmetnim lokacijama. Kroz dokumentaciju bi trebalo prikazati rezultate svake od pomenutih analiza, a pored toga istaknuti i probleme.**

# OPŠTI ZAHTEVI

Analiza bezbednosti saobraćaja mora da sadrži sve indikatore koji utiču na bezbednosst saobraćaja i to strukturu, vremensku, prostornu analizu, uzroke saobraćajnih nezgoda, analizu mišlјenja predsstavnika organa lokalne samouprave i nadležnog mup-a o problemima na predmetnim lokacijama, kao i proveru bezbednosti saobraćaja sa preporučenim merama. Potrebno je prikazati funkciju i okruženje lokacija, javne i privatne sadržaje u okolini, ranjive korisnike puta kao i okolinu i elemente pasivne bezbdnosti. Posebno obratiti pažnju na brzine kretanja vozila.

Preporučene mere moraju da odgovaraju rangu predmetne saobraćajnice.

# SADRŽAJ I OBRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

1. UVOD

1.1 Metodološki pristup

2. ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

2.1 Analiza ukupnog broja i strukture saobraćajnih nezgoda

2.2 Analiza ukupnog broja i strukture nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama

2.3 Prostorna analiza saobraćajnih nezgoda

2.4 Vremenska raspodela saobraćajnih nezgoda

2.5 Raspodela saobraćajnih nezgoda po uzrocima

2.6 Ponderisanje broja saobraćajnih nezgoda

2.7 Identifikacija opasnih mesta

3. ANALIZA MIŠLjENјA PREDSTAVNIKA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE I MUP-A O PROBLEMIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA POSMATRANOJ DEONICI

4. PROVERA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I PREDLOG MERA ZA UNAPREĐENјE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

4.1. Opšti podaci

4.2. Provera bezbednosti saobraćaja na predmetnim lokacijama

4.3 Preporuke i opšte mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja na predmetnim lokacijama

6. ZAKLjUČAK ANALIZE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

# Obrada tehničke dokumentacije:

- Analizu obraditi na srpskom jeziku.

- Tehničku dokumentaciju uraditi i predati u obliku svezaka (knjiga) formata A4 ukoričenih i zapečaćenih prema propisu (jemstvenikom).

- Sve stranice tehničke dokumentacije moraju biti numerisane. Numeracija stranica tehničke dokumentacije mora biti u kontinuitetu i od prve do poslednje stranice.

- Tekstualni, numerički zapisi i crteži u dokumentaciji moraju biti jasni i čitlјivi.

Tehnička dokumentacija treba da bude formirana i dostavlјena u štampanom i elektronskom obliku. Dokumentacija se predaje u 4 primeraka uz prateći dopis. Elektronska verzija obuhvata zatvorenu formu (.pdf, .jpeg, …) i otvorenu formu (.doc; .xlsx, .dwg, …).

Ukoliko se tehnička dokumentacija sastoji od više svezaka, svaka sveska sadrži: naslovnu stranu, legendu sveske, popis ostalih svezaka tehničke dokumentacije, sadržaj sveske, prateću dokumentaciju. Naslovna strana sveske sadrži u zaglavlјu naziv subjekta koji je izradio tehničku dokumentaciju, u sredini naziv projekta i u donjem delu naslovne strane mesec i godinu formiranja sveske.

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupna cena bez PDV-a  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dinara  |
|  Ukupna cena sa PDV-om  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dinara  |
| Rok za izvršenje usluge: | Do 20. novembra 2024. godine |
| Način i rok plaćanja:  | U roku 45 dana od dana registracije faktura u CRF |
|  Rok važenja ponude | \_\_\_\_\_\_ iznosi dana od dana otvaranja ponuda ( ne može biti kraći od 30 dana)  |

Datum

 Ponuđač

 M. P.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***